**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Samochód techniczny - Toyota Proace City Verso Long 1.5 D-4D Business

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU | WYMAGANE |
| **PARAMETRY OGÓLNE** |
|   | Data Produkcji | Od 2023r |
|  | Rodzaj  | Nowe |
|  | Stan | Bezwypadkowa |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Przebieg | Nie więcej niż 20km |
|  | Rodzaj Nadwozia  | 5-drzwiowy  |
|  | Rodzaj silnika | Diesel |
|  | Pojemność skokowa | 1499cm3 |
|  | Moc silnika | 130kM |
|  | Rodzaj skrzyni biegów | 8-biegowa automatyczna |
|  | Wersja  | Long |
|  | Kolor lakieru  | KCA Silver Aluminium |
|  | Wnętrzne samochodu | Czarne |
|  | Obręcze kół | 16’’  |
|  | Opony | 16’’  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | TAK |
|  | Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) | TAK |
|  | Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców | TAK |
|  | Hamulec ręczny | TAK |
|  | System Stop&Start | TAK |
|  | System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) | TAK |
|  | System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX) | TAK |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach(TPMS) | TAK |
|  | System stabilizacji toru jazdy (VSC) | TAK |
|  | System wspomagający hamowanie (BA) | TAK |
|  | System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) | TAK |
|  | System wspomagający zjazd ze wzniesienia(DAC) | TAK |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania(EBD) | TAK |
|  | Tempomat | TAK |
|  | Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci | TAK |
|  | Centralny zamek  | TAK |
|  | Chłodzony schowek  | TAK |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne  | TAK |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie  | TAK |
|  | Filtr kabinowy  | TAK |
|  | Kieszenie w oparciach przednich foteli  | TAK |
|  | Klimatyzacja manualna  | TAK |
|  | Manualnie składane lusterka zewnętrzne  | TAK |
|  | Odmrażanie tylnej szyby  | TAK |
|  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne  | TAK |
|  | Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera  | TAK |
|  | Przednie uchwyty na butelki  | TAK |
|  | Tylne czujniki parkowania  | TAK |
|  | Uchwyt na butelkę o pojemności 0,5 litra  | TAK |
|  | Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka  | TAK |
|  | Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)  | TAK |
|  | Wycieraczka tylnej szyby  | TAK |
|  | Manualna regulacja fotela kierowcy | TAK |
|  | Składana ławka w drugim rzędzie siedzeń  | TAK |
|  | Tapicerka materiałowa  | TAK |
|  | Drzwi boczne przesuwane  | TAK |
|  | Drzwi z kątem otwarcia 180°  | TAK |
|  | Ładowność do 1000 kg  | TAK |
|  | Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze czarnym  | TAK |
|  | Otwarty schowek w konsoli centralnej  | TAK |
|  | Składane stoliki  | TAK |
|  | Stałe szyby boczne w drugim rzędzie  | TAK |
|  | Tylne drzwi skrzydłowe, przeszklone | TAK |
|  | Światła do jazdy dziennej | TAK |
|  | Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED | TAK |
|  | Analogowy prędkościomierz  | TAK |
|  | Antena dachowa  | TAK |
|  | Górny przedni grill w kolorze czarnym  | TAK |
|  | Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym  | TAK |
|  | Krótka antena  | TAK |
|  | Przedni zderzak w kolorze czarnym  | TAK |
|  | Tylny zderzak w kolorze czarnym  | TAK |
|  | 2 głośniki  | TAK |
|  | Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników  | TAK |
|  | Port USB  | TAK |
|  | Radio  | TAK |
|  | System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem  | TAK |
|  | Analogowy obrotomierz  | TAK |
|  | Chromowane wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów  | TAK |
|  | Klamki wewnętrzne w kolorze czarnym  | TAK |
|  | Oświetlenia wnętrza z przodu  | TAK |
|  | Trójramienna kierownica z uretanu | TAK |
|  | Szerokość całkowita (lusterkami boczne rozłożone) | 2107mm |
|  | Szerokość wnętrza | 1229 mm |
|  79 | Wysokość całkowita | 1880 mm |
|  80 | Wysokość przestrzeni bagażowej |  |
| 81 | Wysokość wnętrza | 1200 mm |
| 82 | Zwis przedni | 892 mm |
| 83 | Zwis tylny | 886 mm |
| 84 | Hałas na biegu jałowym | 74 dB(A) |
| 85 | Norma EURO | EURO 6 AN |
|  86 | Pojemność zbiornika paliwa | 53L |
| 87 | Poziom hałasu | 69 dB(A) |
| 88 | Średnia emisja CO2 | 155 g/km |
| 89 | Zużycie paliwa: średnio | 5.9 l/100km |
| 90 | Liczba cylindrów | 4 CYLINDER, IN LINE |
| 91 | Maksymalny moment obrotowy | 300 Nm |
| 92 | Minimalna wartość obrotów silnika, dla których maksymalna wartość momentu obrotowego jest osiągana | 1750rpm |
| 93 | Napędzana oś | Przednia |
| 94 | Obroty, przy których osiągana jest maksymalna moc | 3750rpm |
| 95 | Pojemność | 1499 cc |
| 96 | Przednie zawieszenie | Pseudo Mac Pherson |
| 97 | Rozmiar przednich opon | 205/60 R16 H |
| 98 | Rozmiar tylnych opon | 205/60 R16 H |
| 99 | 0-100 km/h | 10.6 s |
| 100 | Długość całkowita | 4753 mm |
| 101 | Długość przestrzeni bagażowej | 2167 mm |
| 102 | Długość wnętrza | 3440 mm |
| 103 | Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców | 750kg |
| 104 | Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami | 1050kg |
| 105 | Ładowność | 1000 kg |
| 106 | Maksymalna masa pojazdu gotowego dojazdy | 1699kg |
| 107 | Masa całkowita pojazdu | 2360 kg |
| 108 | Prześwit | 160 mm |
| 109 | Rozstaw osi | 2975 mm |
| 110 | Szerokość całkowita | 1848 mm |